Entradas					

I0.0 RT1 Relé térmico motor desplazamiento.
I0.1 RT2 Relé térmico motor elevación.
I0.2 PG Paro general (NC).
I0.3 PM Pulsador de marcha.
I0.4 P Paro fin de ciclo (NC).
I0.5 FC1 Final de carrera desplazamiento izquierda.
I0.6 FC2 Final de carrera desplazamiento derecha.
I0.7 FC3 Final de carrera elevación arriba.
---
I1.0 FC4 Final de carrera elevación abajo.
I1.1 VAC Vacuostato ventosa.
--
I2.0 B1 Barrera fotoeléctrica.

Salidas
Q0.0 M1D Desplazamiento derecha.
Q0.1 M1I Desplazamiento izquierda.
Q0.2 M2B Desplazamiento bajada.
Q0.3 M2S Desplazamiento subida.
Q0.4 VEN+ Activa ventosa
Q0.5 VEN- Desactiva ventosa.
Q0.6 BR Baliza Roja.
Q0.7 BN Baliza Naranja.
---
Q1.0 BV Baliza verde.
