ENTRADAS
I0.0 PM Pulsador de encendido
I0.1 PE_ENT Paro emergencia entrada
I0.2 PE_SAL Paro emergencia salida
I0.3 BAR_ENT Barrera entrada túnel
I0.4 BAR_LBA Barrera lavado bajos
I0.5 BAR_LAV Barrera lavado
I0.6 BAR_ACL Barrera aclarado.
I0.7 BAR_ABR Barrera secado abrillantador
----
I1.0 BAR_SEC Barrera secado secado
I1.1 BAR_SAL Barrera salida
I1.2 FCA_PEC Final de carrera puerta entrada cerrada
I1.3 FCA_PEA Final de carrera puerta entrada abierta
I1.4 FCA_PSC Final de carrera puerta salida cerrada
I1.5 FCA_PSA Final de carrera puerta salida abierta
----
I2.0 FCA_C10 Final de carrera cepillo 1 contraído
I2.1 FCA_C11 Final de carrera cepillo 1 expandido
I2.2 FCA_C20 Final de carrera cepillo 2 contraído
I2.3 FCA_C21 Final de carrera cepillo 2 expandido
I2.4 FCA_C30 Final de carrera cepillo 3 contraído
I2.5 FCA_C31 Final de carrera cepillo 3 expandido
I2.6 FCA_C40 Final de carrera cepillo 4 contraído
I2.7 FCA_C41 Final de carrera cepillo 4 expandido
----
I3.0 FCA_C50 Final de carrera cepillo 5 contraído
I3.1 FCA_C51 Final de carrera cepillo 5 expandido
I3.2 FCA_C60 Final de carrera cepillo 6 contraído
I3.3 FCA_C61 Final de carrera cepillo 6 expandido
I3.4 FCA_C70 Final de carrera cepillo 7 contraído
I3.5 FCA_C71 Final de carrera cepillo 7 expandido
I3.6 FCA_C80 Final de carrera cepillo 8 contraído
I3.7 FCA_C81 Final de carrera cepillo 8 expandido
----
I4.0 FCA_C90 Final de carrera cepillo 9 contraído
I4.1 FCA_C91 Final de carrera cepillo 9 expandido
I4.2 FCA_V30 Final de carrera ventilador 3 contraído
I4.3 FCA_V31 Final de carrera ventilador 2 expandido
I4.4 DET_TEC Detector ultrasonidos cepillo techo
I4.5 DET_VE3 Detector ultrasonidos ventilador 3

SALIDAS
Q0.0 ELE_LRB Electroválvula lavado ruedas y bajos
Q0.1 ELE_LAV Electroválvula lavado
Q0.2 ELE_TEC Electroválvula lavado techo
Q0.3 ELE_ACL Electroválvula aclarado
Q0.4 ELE_ABR Electrovalvula abrillantado
Q0.5 CIN_VEH Cinta desplazamiento vehículo
Q0.6 SEM_ROJ Semáforo rojo 
Q0.7 SEM_VER Semáforo verde
----
Q1.0 PUE_SUB Puerta de entrada sube
Q1.1 PUE_BAJ Puerta de entrada baja
----
Q2.0 PUS_SUB Puerta salida sube
Q2.1 PUS_BAJ Puerta salida baja
Q2.2 CEP_1 Motor giro cepillo 1
Q2.3 EXP_C1 Expandir cepillo 1
Q2.4 CON_C1 Contraer cepillo 1
Q2.5 CEP_2 Motor giro cepillo 2
Q2.6 EXP_C2 Expandir cepillo 2
Q2.7 CON_C2 Contraer cepillo 2
----
Q3.0 CEP_3 Motor giro cepillo 3
Q3.1 EXP_C3 Expandir cepillo 3
Q3.2 CON_C3 Contraer cepillo 3
Q3.3 CEP_4 Motor giro cepillo 4
Q3.4 EXP_C4 Expandir cepillo 4
Q3.5 CON_C4 Contraer cepillo 4
Q3.6 CEP_5 Motor giro cepillo 5
Q3.7 EXP_C5 Expandir cepillo 5
----
Q4.0 CON_C5 Contraer cepillo 5
Q4.1 CEP_6 Motor giro cepillo 6
Q4.2 EXP_C6 Expandir cepillo 6
Q4.3 CON_C6 Contraer cepillo 6
Q4.4 CEP_7 Motor giro cepillo 7
Q4.5 EXP_C7 Expandir cepillo 7
Q4.6 CON_C7 Contraer cepillo 7
Q4.7 CEP_8 Motor giro cepillo 8
----
Q5.0 EXP_C8 Expandir cepillo 8
Q5.1 CON_C8 Contraer cepillo 8
Q5.2 CEP_9 Motor giro cepillo 9
Q5.3 EXP_C9 Expandir cepillo 9
Q5.4 CON_C9 Contraer cepillo 9
Q5.5 VEN_1 Ventilador 1
Q5.6 VEN_2 Ventilador 2 
Q5.7 VEN_3 Ventilador 3
----
Q6.0 EXP_V3 Expandir ventilador 3
Q6.1 CON_V3 Contraer ventilador 3
 

