1. [bookmark: _GoBack]Para el circuito de transformador calcule:[image: http://ingenierovizcaino.com/transformadores/transformer.jpg]
a. Io = ? ; dado que Relacion Ni/No=20:1 , Ii=100
i. 5
ii. 10
iii. 20
iv. 40

b. Ii = ? ; dado que Vi=6534, Io=66, Vo=594
i. 3
ii. 6
iii. 11
iv. 15

c. Rc = ?; dado que Vi=30; Ii=10 ; Vo = 60
i. 5
ii. 6
iii. 12
iv. 20

d. Io = ? ; dado que Pi=2560 , Rc = 40
i. 4
ii. 8
iii. 12
iv. 16

e. Relacion Ni/No ; dado que Pi = 10000; Vi = 2000; Rc=4
i. 1:5
ii. 5:1
iii. 1:10
iv. 10:1


2. Para el siguiente circuito encuentre: [image: ]
a. Calcule el color de fusibles comerciales que proteje cada circuito. F1, F2,F3
i. 5,20,5
ii. 5,10,5
iii. 5,30,10
iv. 30,30,30
b. Calcule la potencia entregada por la fuente
i. 260
ii. 520
iii. 1040
iv. 2080
c. Si la bateria esta especificada de 20A y esta cargada, cuanto tiempo demorara en descargarse, si todas las cargas estan trabajando? 
i. Menos de 1 hora
ii. Un poco mas de 1 hora
iii. Mas de 2 horas
iv. No se descarga
3. Especifique para las siguientes señales[image: ]

a. V pico a pico = 170v  ; T=1s ; β= 270 

b. V=120v (rms)  ;   F=60Hz ;  β = 120
i. V pico
ii. V pico a pico
iii. V instantáneo
iv. V efectivo (rms)
v. Periodo
vi. Frecuencia
vii. Velocidad angular
viii. Desfase en radianes

4. Para el siguiente motoreductor y calcule:

[image: ][image: ]


Velocidad de salida (V2) = _________    

Torque de salida (T2) = __________


5. En la siguiente configuración de motores DC responda

[image: ]

El motor que gira más rápido es el numero  = _____

El motor que gira de forma contraria a los demás es el numero = _________

6. Teniendo disponibles baterías de 6Vdc que dan corriente de 500mA cuantas baterías necesitamos para realizar un banco  de baterías  de:
a. 12Vdc / 60W
i. 5
ii. 10
iii. 15
iv. 20


b. 12Vdc / 2A
i. 4
ii. 8
iii. 12
iv. 16
7. En un osiloscopio podemos medir?
i. Voltaje y corriente
ii. Voltaje y Periodo
iii. Voltaje, corriente y resistencia
iv. Voltaje y frecuencia
8. Para medir altas corrientes utilizamos?
i. Multimetro
ii. Osiloscopio
iii. Generador
iv. Pinza amperimetrica
9. Un fusible se usa para proteger que ?
i. Corriente alta (corto circuito)
ii. Voltaje alto (sobre voltaje)
iii. Calentamiento / temico
iv. Altas frecuencias
10. Para conectar un horno microondas convencional de 120VAC/60Hz a la batería de 12vdc de un vehiculo necesitamos ?
i. Un Convertidor
ii. Un Inversor
iii. Un transformador de 12 a 120
iv. Ninguna de las anteriores
11. Un cargador de baterías de 12v/25 AH  cuanto demora en cargar una bateria de 12/100AH descargada al 50%  (de la respuesta mas aproximada)?
i. 1 horas
ii. 2 horas
iii. 4 horas
iv. 8 horas
12. Con multímetro como mide el voltaje y la corriente? (serie o paralelo) 
i. V en serie  ;   I en paralelo
ii. V en serie  ;   I en serie
iii. V en paralelo   ;   I en serie
iv. V en paralelo   ;   I en paralelo
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