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1. Calcula la intensidad que circula por la resistencia de un circuito de 100 Ω cuando está sometida a una tensión de 4 V.
2. Calcula la intensidad de corriente que circula por el filamento de una lámpara de 2 Ω de resistencia, cuando está sometida a una tensión de 4 V.
3. Calcula la intensidad que circula por una estufa eléctrica de 100 Ω de resistencia, conectada a una red eléctrica de 220 V.
4. Se dispone de una linterna que funciona con una pila de 4,5 V. La lamparita tiene una resistencia de 30 Ω. Calcula la intensidad del circuito. Expresa el resultado en mA.
5. Calcula la tensión de funcionamiento de un horno eléctrico que posee una resistencia de 22 Ω, y que al conectarlo, se establece por él una corriente de 10 A.
6. ¿Qué resistencia tienen una plancha eléctrica que consume 1,22 A conectada a 220 V.?
7. En una vivienda existe una base de enchufe de 10 A. Se quiere saber la potencia máxima del electrodoméstico que se puede conectar al enchufe, teniendo en cuenta que la tensión es de 220v.
8. Calcula la potencia que consume una lámpara incandescente al conectarla a una tensión de 220 V, si su resistencia es de 1210 Ω (calcula primero la intensidad)
9. La potencia de una corriente eléctrica es de 3 kW. Se conecta a una red eléctrica cuya tensión es de 220V. Calcula la intensidad de corriente que circula por 
14. ¿A qué tensión estará conectado un receptor cuya resistencia es de 50 Ω y por el que pasa una corriente de intensidad 5A?
15. Calcula la intensidad que recorre el siguiente circuito, sabiendo que la potencia de la bombilla es de 0,81 W. Calcula la resistencia eléctrica del filamento de la bombilla.
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17. Observa el circuito eléctrico de la derecha y contesta a las preguntas:
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1) éComo estan conectadas las bombillas?
2) éQué voltaje tendrs cada bombilla?

3) sila potencia de cada bombilla es de 0,36 W, équé intensidad de corriente las recorre?
4) éCudl es la resistencia de cada una de las bombillas?

Realiza el mismo ejercicio para el siguiente circuito (en este caso, la potencia de cada bombilla es
de 0,64W)




